**ISTRUZIONI PER IL FISSAGGIO DEL MANICOTTO GTS CON**

**IL KIT DI FISSAGGIO OLEODINAMICO**

AMT-P10T Pinza con cilindro idraulico

attacco con

flessibile Tubo

rapido lunghezza 3 Mt

i forzatamente inserire pressa la 5) Con

di comando sul pulsante chiodi, agendo

in lavorare deve pressa pompa. La della

modo perfettamente perpendicolare rispetto

il manicotto.

i chiodi montati parzialmente 6) Inserire

dei fori sul all’interno di plastica strip sulla

secondo lato.

7) Inserire la seconda estremità della barra

estremità. l’altra tocca quando a

fino

Spingere verso il basso i chiodi per bloccare

eventuali fuoriuscite della barra.

i forzatamente inserire pressa la 8) Con

chiodi del secondo lato.

AMT-HC7210

di

Inserire

risulta

per il diametro

marchio ‘TECNARIA’. Il manicotto si fissa 

è

il

di

del

occhiali, **accertarsi che il tappo dell’aria**

sul

con attenzione le istruzioni contenute nella

comando a distanza per azionare la pinza

1) Per utilizzare il Kit di fissaggio leggere

ed

attacchi

**sia svitato di 1-2 giri** e **che il manicotto**

strip

utilizzando

**sia ben centrato durante il serraggio.**

diametro

foro

plastica all’interno dei fori sul primo lato

guanti

di corrente. Agire

fianco

quando

i chiodi montati sulla

ispezione.

il

gli

nel manicotto, a

presente

sempre

il

quindi

a

si stia

di manicotto

unire;

fino

di

parzialmente i chiodi.

Tappo aria

Utilizzare

barra

è

presa

Collegare

Pompa idraulica 230 V Monofase con comando a distanza 24 V

che

foro

cui

da

la

Verificare

la

nel

barra

tipo

stampigliato

in

3) Inserire

4) Inserire

ispezione.

idraulici e

idraulica.

lato

valigia.

corretto

visibile

della

dal

2)

AMT-PUD1100E

**www.tecnaria.com** tel 0424 502029